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Piano Comunale di Protezione Civile – Bagnone (MS) 






	




















[bookmark: _Toc237419599]Schematizzazione struttura del Piano di Protezione Civile

	A
	INQUADRAMENTO DEL TERRITORIO
	Sono descritte le principali informazioni sugli elementi caratterizzanti l’assetto fisico del territorio, il regime meteoclimatico, l’insediamento antropico e la dotazione infrastrutturale;

	B
	L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E LA DEFINIZIONE DEI RELATIVI SCENARI
	Rischi del territorio

	C
	MODELLO D’INTERVENTO
	· Organizzazione della struttura di Protezione Civile.
· Elementi strategici operativi della pianificazione comunale

	D
	PIANIFICAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE PER RISCHIO SPECIFICO

	E
	APPROVAZIONE, AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL PIANO

	F
	ESERCITAZIONI DI PROTEZIONE CIVILE

	G
	PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ALL’ATTIVITÀ DI PIANIFICAZIONE

	H
	INFORMAZIONE ALLA POPOLAZIONE

	I
	FORMAZIONE

	L
	ORGANIZZAZIONE INFORMATIVA DEI DATI TERRITORIALI DELLA PIANIFICAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE

	M
	ALLEGATI
	· Cartografia Operativa Generale
· Aree e strutture di emergenza
· Schede di Criticità
· Cartografia Operativa Specifica per Rischio
· Altri allegati tecnici












































	Comune
	Bagnone
	 BAG-SC-01-IDR

	Località
	Grottò
	

	Tipo di Rischio
	Evento Idraulico



	Coordinate 
	44°19'13.82"N
	  9°59'33.38"E



	DESCRIZIONE EVENTO

	Dal fenomeno fisico agli effetti:
Dopo precipitazioni di notevole entità il bacino dei corsi d’acqua può non essere in grado di smaltire le portate di piena e possono far accrescere il livello di affluenza idrica sino all’esondazione del fiume

Punti critici:
Edifici scolastici, 2 RSA,6 abitazioni nei pressi di Grottò.

Area totale interessata, Zone critiche, Fondi di amplificazione effetti/rischio indotto:
Zona del Grottò nei pressi della scuola.
  

Indicatori di evento:
CFR, REPERIBILITA’ IDRICA METEO TOSCANA

	DANNI ATTESI E AZIONI

	Esposti
	Tipo / Entità Danni
	Azioni

	Popolazione esposta:
Popolazione all’interno della zona a rischio:
34 residenti circa
	
Allagamento di seminterrati, cantine e piani bassi.
	








Per le azioni da intraprendere si rimanda al modello di intervento del “Sottopiano Rischio Idrogeologico 2026”

	
Soggetti particolari:

	· Alunni:scuola Pacinotti/Belmesseri: 284 persone circa tot
· Alunni:scuola Baracchini:
	

	
Soggetti “vulnerabili”:
(Numero di abitanti con disabilità motoria o con particolari necessità)

	(Dati in possesso di ASL da richidere ad evento in corso)
· Nido dell’infanzia 30 bambin i+7 adulti=37 tot
· RSA “Nuovi Orizzonti”:50 persone tot circa
· RSA”Villa Angela”:60 ospiti +20 dipendenti(turni)=80 tot circa
	

	Luoghi di aggregazione:
	· Scuole 
· Campo sportivo

	

	Infrastrutture di trasporto:
       SP 67
	
Allagamento della sede stradale
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BAG-SC-01-IDR
	ZONA
	PUNTO CRITICO
	n. Esposti
	Area Attesa

	
	
	Tr30
	Tr200
	

	
	
	
	
	
	TOT
	
	
	
	TOT
	

	BAG-SC-01-IDR

Via Grottò

	residenti
 
	
	
	
	
	
	
	
	34
	SP67 rotonda ingresso i.s. Pacinotti
COORDINATE44°19'11.4"N 9°59'30.3"E


	
	alunni scuole tot

	
	
	
	
	
	
	
	284
	

	
	RSA tot

	
	
	
	
	
	
	
	130
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	448
	


	Comune
	Bagnone
	  BAG-SC-02-IDR

	Località
	Ponte degli Alpini
	

	Tipo di Rischio
	Evento Idraulico



	Coordinate 
	44°16'52.29"N
	  9°56'49.06"E



	DESCRIZIONE EVENTO

	Dal fenomeno fisico agli effetti:
 Dopo precipitazioni di notevole entità il bacino dei corsi d’acqua può non essere in grado di smaltire le portate di piena e possono far accrescere il livello di affluenza idrica sino all’esondazione del fiume

Punti critici:
Ponte degli Alpini

Area totale interessata, Zone critiche, Fondi di amplificazione effetti/rischio indotto:
Zona intorno al ponte degli Alpini
  
Indicatori di evento:
In caso di Allarme Arancione viene monitorato il ponte

	DANNI ATTESI E AZIONI

	Esposti
	Tipo / Entità Danni
	Azioni

	Popolazione esposta:
Popolazione all’interno della zona a
Rischio: Nessun residente
	
Nesuna abitazione
	








Per le azioni da intraprendere si rimanda al modello di intervento del “Sottopiano Rischio Idrogeologico 2026”














	Soggetti particolari:

	 Nessuno
	

	Soggetti “vulnerabili”:
Nessuno
	Dati in possesso di ASL da richidere ad evento in corso
	

	Attività produttive:
	Nessuna
	

	Luoghi di aggregazione:
	 Nessuno

	

	Infrastrutture di trasporto:
SP 67 
	
Allagamento della sede stradale
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BAG-SC-02-IDR
	ZONA
	PUNTO CRITICO
	n. Esposti
	Area Attesa

	
	
	Tr30
	Tr200
	

	
	
	
	
	
	TOT
	
	
	
	TOT
	

	BAG-SC-02-IDR

Ponte degli Alpini
	
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	Parcheggio vecchio campo sportivo
COORDINATE:
Lat. 44.319075°
Lon. 9.995135°


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	0
	




	Comune
	Bagnone
	  BAG-SC-03-IDR

	Località
	Bagnone Centrale
	

	Tipo di Rischio
	Evento Idraulico




	DESCRIZIONE EVENTO

	Dal fenomeno fisico agli effetti:
 Dopo precipitazioni di notevole entità il bacino dei corsi d’acqua può non essere in grado di smaltire le portate di piena e possono far accrescere il livello di affluenza idrica sino all’esondazione del fiume

Punti critici:


Area totale interessata, Zone critiche, Fondi di amplificazione effetti/rischio indotto:
Zona nei pressi del ponte sul torrente Bagnone in loc. Centrale
  
Indicatori di evento:




	DANNI ATTESI E AZIONI

	Esposti
	Tipo / Entità Danni
	Azioni

	
Abitazioni ad un piano distinte per via): 
	
4 abitazioni (Via della Centrale)
	








Per le azioni da intraprendere si rimanda al modello di intervento del “Sottopiano Rischio Idrogeologico 2026”

	Residenti (n. abitanti distinti per via):
	 12 residenti (Via della centrale)
	

	
Soggetti “vulnerabili”:


	Dati in possesso di ASL da richidere ad evento in corso
	

	
Attività produttive:
	Centrale idroelettrica (quasi in disuso)
	

	Luoghi di aggregazione:

	NESSUNO
	

	Infrastrutture di trasporto:
Via Centrale 
	
Allagamento della sede stradale
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BAG-SC-03-IDR
	ZONA
	PUNTO CRITICO
	n. Esposti
	Area Attesa

	
	
	Tr30
	Tr200
	

	
	
	
	
	
	TOT
	
	
	
	TOT
	

	BAG-SC-03-IDR

Bagnone centrale
	residenti 
	
	
	
	
	
	
	
	12
	Casina Rossa (Spiazzo lungo la SP28)
COORDINATE:
Lat. 44.310742°
Lon. 9.980089°

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TOTALI
	
	
	
	
	
	
	
	12
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